**福建师范大学实验幼儿园幼儿家具参数要求**

|  |
| --- |
|  **幼儿家具参数要求** |
| **序号** | **品名** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** | **彩图** |
| 1 | 维也纳5格中空柜 | 尺寸：108×30×65cm | 套 | 16 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |
| 2 | 维也纳幼教椅25CM | 尺寸：座椅高22cm | 套 | 80 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |
| 3 | 维也纳6人桌 | 桌板尺寸：120×60×2.5cm | 张 | 16 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |
| 4 | 维也纳教具盒柜 | 尺寸：79×30×89cm | 套 | 8 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |
| 5 | 多彩教具盒 | 尺寸：26×23×19cm，26×23×10cm | 套 | 8 | 材质：安全塑胶 |
| 6 | 维也纳基本图书柜 | 尺寸：80×30×80cm | 套 | 8 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |
| 7 | 12格工作柜 | 规格：123\*35\*99cm | 套 | 4 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |
| 8 | 8格工作柜 | 规格：83\*35\*99cm | 套 | 4 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |
| 9 | 塑料床 | 规格：139\*60\*28cm | 套 | 90 | 塑料+木板。产品符合ISO9001：2008认证 |  |
| 10 | 饮水柜 | 规格：60\*45\*80cm | 套 | 8 | 材质：实木。产品符合ISO9001：2008认证 |  |
| 11 | 淘乐幼儿贩卖台 | 规格：88\*135\*120cm | 套 | 1 | 1、采用18mm厚优质环保饰面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、柜体底部配以耐磨塑胶脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。7、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |  |