**生活用电器技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号** | **技术规格要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 热水器 | LES40H-LC2(E) | 1.加热类别:整胆加热 | 台 | 19 | 整机质保6年 |
| 2.加热体材质:不锈钢 |
| 3.加热方式:电热管加热 |
| 4.加热功率:1500瓦特 |
| 5.加热温度:75摄氏度 |
| 6.净重:17.000千克 |
| 7.容积:40升 |
| 8.防水等级:IPX4 |
| 9.能效等级:2级 |
| 10.内胆材质:金刚三层胆 |
| 11.安装条件:承重墙，有电源插座，有地漏 |
| 12.适用人数:1-2人 |
| 13.控制方式:机械式 |
| 14.泄漏电流:12毫安培 |
| 15.额定电压:220伏特 |
| 16.产品尺寸（长×宽×高）:660\*377\*385毫米 |
|
| 2 | 洗衣机 | TQB65W | 1.DD电机：无 | 台 | 25 | 整机质保3年 |
| 2.中途添加衣物：有 |
| 3.筒自洁功能：有 |
| 4.记忆功能：有 |
| 5.童锁功能：支持 |
| 6.模糊控制：有 |
| 7.功能参数：洗衣程序 |
| 8.洗涤、常用、漂洗、强力洗、脱水、轻柔、桶干燥、速洗 |
| 9.自动断电：有 |
| 10.预约：有 |
| 11.智能类型：非智能 |
| 12.变频：非变频 |
| 13.洗净比：0.8 |
| 14.水位选择：8段 |
| 15.洗衣容量：6.5千克 |
| 16.洗涤功率：385瓦 |
| 17脱水容量：6.5千克 |
| 18.脱水功率：265瓦 |
| 19.标准程序耗水量：96升 |
| 20.标准程序耗电量：0.085度 |
| 3 | 辅材 | 国产 | 纯PP-R管件 、 90度弯头、 专用活接、 铜弯头活接 | 项 | 1 |  |
| 以上产品为原厂原装。 | | | | | | |